Echelle de quelques niveaux sonores courants

140 dB Seuil intolérable

120 dB Réacteur d'avion à 10 m

110 dB Atelier de chaudronnerie

100 dB Marteau-piqueur à 2 m

90 dB Atelier de tissage

80 dB Rue bruyante

60 dB Conversation vive

50 dB Musique douce

40 dB Conversation normale

30 dB Résidence tranquille

20 dB Studio d'enregistrement

10 dB Laboratoire d'acoustique

5 dB Chambre muette